Установка функций автоматического открытия и закрытия дверей 

(от автора перевода: под понятиями ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ дверей подразумеваетя состояние замков дверей, а не положение самих дверей) 

Вы можете установить следующие функции автоматического открытия и закрытия дверей 

(а) Закрытие связанное с положением рычага АКПП 
Все двери закроются автоматически, когда рычаг АКПП будет перемещен с позиции “Р” при условии,что переключатель зажигания находится в положении “ON”. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

*Эта функция установлена по умолчания для новых автомобилей. 

(b) Отрытие связанное с положением рычага АКПП 

Все двери откроются автоматически когда рычг переключателя АКПП будет перемещен в положение “P” при условии,что переключатель зажигания находится в положении “ON”. 

(c) Закрытие связанное со скоростью автомобиля 

Все двери закроются автоматически когда скорость автомобиля достигнет или будет выше 20 км/час (12mph) . Однако, если замок одной из дверей будет открыт во время движения, то эта функция не будет работать до тех пор, пока эта дверь не будет еще раз открыта и закрыта. 

(d) Открытие связанное с открытием водительской двери 

Все двери будут открыты автоматически если дверь водителя будет открыта в течение 10 секунд после перевода переключателя зажигания из положения “ON” в положение “ACC” или “LOCK”. 

 Установка функций 

1.Закрыть все двери 
2. Перевести переключатель зажигания в положение “ON”. 
3. В течение 10 секунд после перевода переключателя зажигания в положение “ON” выполнить 

Для установки функции (a) 
Нажмите на переднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находится в положении “P”. 

Для установки функции (b) 
Нажмите на заднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находится в положении “P”. 

Для установки функции (c) 
Нажмите на переднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находится в любом положении кроме “P”. 

Для установки функции (d) 
Нажмите на заднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находится в любом положении кроме “P”. 

Все двери автоматически закроются и откроются после отпускания переключателя управления дверьми. Это означает, что функция установлена. Если этого не происходит, то значит время удержания переключателя слишком короткое или длинное. 
Для исправления проведите всё начиная с шага 1. 
Вы можете отменить установку функции повторив процедуру. 
Каждый раз когда Вы проводите процедуру функция включается или выключается. 

....................................
        На своем Автомобиле установил только функцию- b( Отрытие связанное с положением рычага АКПП )
        Она работает, остальные функции просто не проверял, скорее всего они тоже подходят к Premio/Allion
