Всё что вы писали про МР 153 и хотели бы знать!

Новое одноствольное газоотводное самозарядное ружье 12-го калибра Ижевского механического завода для любительской и промысловой охоты на базе ИЖ-81. Первое серийное самозарядное ружье Ижевского механического завода. Лауреат российской программы «Сто лучших товаров» 2001 г.

Принцип работы автоматики — отвод пороховых газов из канала ствола. Большинство узлов унифицировано с МР-133; за исключением механизма перезаряжания, обе модели почти идентичны. Как и у помпового ружья, магазин полуавтомата вмещает 3 или 4 патрона в зависимости от применяемого боеприпаса. Магазин — трубчатый подствольный, с усовершенствованной системой отсечки патронов при подаче. Вместимость магазина может быть увеличена за счет удлинителя. Детали, подверженные воздействию пороховых газов (канал ствола, патронник, поршень, газовая камера), хромированы.

В конструкцию ружья введен автоматический газовый регулятор клапанного типа, обеспечивающий надежную работу автоматики с патронами различной мощности. Принцип действия регулятора аналогичен системе, применяемой в самозарядном ружье Beretta AL390. Но, в отличие от итальянских, ижевские конструкторы смогли скомпоновать регулятор так, что сохранилась возможность присоединения удлинителя магазина. Собственно все детали газового двигателя и регулятора перемещаются по наружной поверхности трубки магазина, что позволяет сократить общую длину цевья.

Система запирания представляет собой усовершенствованный вариант ИЖ-81: запирание качающимся клином, входящим в боевой упор ствольной муфты. Ударно-спусковой механизм 153-й модели ничем не отличается от УСМ МР-133: смонтирован на отдельном основании, имеет курок и исключает возможность произвести выстрел при неполном запертом затворе. Кнопочный предохранитель блокирует спусковой крючок.

Регулировка регулятора давления!

В общем случае рекомендации по регулировке клапанного узла ружья МР-153 выглядят следующим образом:

Если с тяжелыми снарядами патронов 12/89 (12/76) лоток ружья поднимается без патрона, не обеспечивая подачу патрона в патронник (то есть откат-накат затвора происходят слишком быстро), то необходимо вывернуть гайку газовой камеры (против часовой стрелки) не более чем на два оборота. 

Если с легкими снарядами патронов 12/70 затвор перемещается назад не полностью (то есть сбрасывается излишнее количество газа, и затвору не хватает энергии), то вам необходимо завернуть гайку газовой камеры (по часовой стрелке) не более чем на один оборот. 

Первоначальное положение переднего торца гайки газовой камеры отмечено рядом с прорезью в передней части газовой камеры.

Внимание! Вращайте гайку газовой камеры с помощью прикладываемого ключа, не отделяя ствол от ствольной коробки, в противном случае возможен перекос клапана! (трубка магазина используется как направляющая) Также не рекомендуется проводить регулировку в процессе приработки деталей ружья, так как в этот период скорость отката незначительно растет и если выполнить регулировку на новом ружье, то в процессе приработки возможно понадобится повторная настройка.

"Обкатку" ружья рекомендуется проводить патронами 12/76 или 12/89 (здесь давление выше), либо патронами 12/70 с массой дроби не менее 35 г.

Чистка пружины клапана!

Старой зубной щеткой. Не вздумайте разбирать! А газоотводные отверстия чистятся специальными такими девайсами для чистки курительных трубок (одноразовые, продаются в табачных лавках, пачки тебе на полжизни хватит).

Сменные дульные устройства

Сменные чоки бывают для МР

цилиндр IC(0,25)

получок M(0,5)

чок3/4 IM(0.75)

полный чок F(1,0)

Парадокс(для стрельбы специальными пулями)

Существуют внутренние и удлинители(in-out)

Все девайсы для свинцовой дроби маркируются Lead

для стальной дроби - Steell

Устройство и принцип работы

Ружье охотничье самозарядное МР-153 состоит из следующих основных узлов: 

- ствола с газовой камерой и регулятором давления

- коробки с подствольным магазином и перехватывателем;

- подвижной системы ружья, в которую входят поршень, тяга в сборе, затвор с запирающим клином и рукояткой перезаряжания;

- возвратной пружины;

- ударно-спускового механизма (УСМ);

- приклада;

- цевья.

5.2 Для повышения коррозионной стойкости канал и патронник ствола, а также детали газового двигателя (поршень, газовая камера) хромированы, а клапан изготовлен из нержавеющей стали.

5.3 Работа механизма перезаряжания ружья производится автоматически за счет энергии пороховых газов, отводимых через газовый двигатель, расположенный на стволе, а также за счет энергии возвратной пружины, расположенной на трубке магазина.

5.4 Регулятор смонтирован в газовой камере и состоит из клапана 6, пружины клапана 5 и гайки камеры 4. Регулятор позволяет применять патроны с различными характеристиками, а также компенсировать влияние температурных условий эксплуатации ружья - за счет сброса избыточного давления пороховых газов из камеры в атмосферу.

5.5 Затвор продольно скользящий, запирание ствола осуществляется боевым упором клина, расположенного в затворе и поднимающегося в крайнем переднем положении при помощи тяга в сборе. Боевой упор клина входит в соответствующую выемку в муфте ствола.

5.6 Ударно-спусковой механизм смонтирован на отдельном основании и позволяет производить только одиночные выстрелы.

5.7 Ружье имеет кнопочный предохранитель, расположенный в корпусе ударно-спускового механизма.

5.8 Ружье имеет механизм задержки затвора в заднем положении при израсходовании патронов.

5.9 Механизмы ружья работают следующим образом:

- при производстве выстрела под действием пороховых газов начинается движение назад поршня с тягой и производится отпирание канала ствола за счет действия тяги на клин; в дальнейшем происходит совместный откат всей подвижной системы: поршня, тяги, клина, затвора; одновременно с ударом курок, воздействуя на удерживатель, освобождает перехватыватель и происходит подача патрона из магазина на лоток;

- при ходе назад откатных частей происходит извлечение гильзы из патронника, удаление гильзы за пределы коробки, взведение курка;

- при ходе вперед подвижной системы под действием возвратной пружины производится подъем лотка с патроном и досылание патрона в патронник: 

- при приходе затвора в переднее положение производится запирание канала ствола путем поднятия клина в выемку муфты за счет дальнейшего движения тяги с поршнем вперед. Ружье готово для следующего выстрела;

- при израсходовании патронов в магазине, после выстрела последним патроном, затвор должен остановиться на затворной задержке.

__________________

Указания мер безопасности

6.1 Любое огнестрельное оружие, несмотря на наличие в нем различных предохранительных устройств, представляет собой известную опасность для жизни и здоровья людей при легкомысленном обращении с ним. Поэтому принимайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям. 

6.2 Всегда считайте ружье заряженным и готовым к выстрелу.

6.3 Не заряжайте ружье патронами с длиной гильзы более длины патронника, указанной на стволе, это может привести к разрыву ствола.

6.4 При самостоятельном снаряжении патронов выполняйте рекомендации по навеске пороха, содержащиеся на фабричной упаковке пороха.

Не применяйте смесь дымного и бездымного порохов!

6.5 Не стреляйте патронами и порохами, хранившимися более 4 лет.

6.6 Категорически запрещается применение любых неохотничьих порохов, т. к. это может привести к раздутиям и разрывам ствола.

6.7 Запрещается спрессовывать заряд из бездымного охотничьего пороха.

6.8 Не стреляйте пулей, диаметр тела которой больше диаметра канала ствола в зоне дульного сужения. Диаметр тела пули должен быть на 0,2...0,3 мм меньше диаметра дульного сужения. Габаритный диаметр пули с наружными ребрами должен быть меньше/равен диаметру канала ствола

Запрещается в подствольных магазинах применение патронов, снаряженных пулей, если пуля выступает над торцем закатанной гильзы, во избежание инерционного накола капсюля впередистоящего патрона в магазине.

При самостоятельном снаряжении патронов тщательно закрепляйте пулю в патроне для предотвращения сдвига пули или выпадения ее из патрона в полость магазина при стрельбе.

6.9 Следите за качеством снаряжения патронов, чтобы избежать местных, так называемых "горохообразных" раздутий.

6.10 При сборке ружья после чистки, смазки проверяйте свободное перемещение в затворе и возврат ударника под действием пружины. 

Проверку производите на затворе с собранным клином, нажимая на задний торец ударника.

6.11 ВНИМАНИЕ! При осечке производить перезаряжание ружья не ранее, чем через 10-30 сек.

6.12 Перед разборкой ружья убедитесь в том, что ружье разряжено, поставлено на предохранитель и в магазине нет патронов.

6.13 При обращении с ружьем в процессе разборки, сборки, заряжания и разряжания будьте внимательны - не подставляйте руку под движущиеся детали ружья, особенно после нажатия кнопки затворной задержки.

Порядок работы с ружьем

7.1 Постановка и снятие на предохранитель производится за счет выбора положения кнопки предохранителя (рисунок 3). Крайнее правое положение кнопки предохранителя соответствует положению "на предохранителе", крайнее левое положение - "снято с предохранителя". 

7.2 Перед началом работы с ружьем и в конце работы с ним необходимо убедиться в следующем:

- отсутствие патронов в патроннике и в магазине;

- предохранитель включен и кнопка предохранителя находится в крайнем правом положении ("на предохранителе");

- курок во -избежание осадки боевой пружины спущен.

7.3 Порядок заряжания ружья:

7.3.1 Заряжание одним патроном.

ВНИМАНИЕ!!! Не заряжайте ружье патронами с длиной гильзы более длины патронника, указанной на стволе, это может привести к разрыву ствола.

- направьте ружье в безопасном направлении;

- поставьте предохранитель в положение "на предохранителе";

- отведите затвор в заднее положение до постановки на задержку затвора (если курок был во взведенном положении, необходимо до отведения затвора нажать кнопку удерживателя по направлению к прикладу);

- вложите один патрон на лоток через окно для выброса гильз;

- уберите руку от зоны окна для выброса гильз и зоны движения рукоятки затвора;

- нажмите кнопку перехватывателя , после чего затвор под действием возвратной пружины подаст патрон в патронник;

- при необходимости производства выстрела снимите ружье с предохранителя. Ружье готово для выстрела. После производства выстрела затвор останется на затворной задержке.

7.3.2 Заряжание патронника и магазина.

- направьте ружье в безопасном направлении;

- поставьте предохранитель в положение "на предохранителе";

- отведите затвор в заднее положение до постановки на задержку затвора;

- вложите один патрон через окно для выброса гильз;

- уберите руку подальше от зоны окна для выброса гильз и зоны движения рукоятки затвора;

- нажмите кнопку перехватывателя, после чего затвор под действием возвратной пружины подаст патрон в патронник;

- следующий патрон вложите в трубку магазина через нижнее окно, предварительно отжав вверх лоток. Патрон вкладывайте полностью, нажимая пружину магазина до удержания его перехватывателем; 

- таким же образом вставляйте остальные патроны до заполнения магазина;

- при необходимости производства выстрела ружье снимите с предохранителя. Ружье готово для выстрела;

- если Вам необходимо извлечь патрон из патронника, отведите затвор назад до отражения патрона, при этом подача патрона из магазина на лоток не произойдет, а затвор не встанет на затворную задержку;

- если необходимо подать патрон из магазина, достаточно нажать кнопку удерживателя в направлении к прикладу, при этом произойдет подача патрона из магазина под затвором на лоток, отведя затвор назад, отпустить его, затвор, не вставая на задержку, подаст патрон в патронник.

7.4 По окончании стрельбы:

- ружье поставьте на предохранитель;

- проверьте, не осталось ли патронов в коробке, патроннике или магазине.

7.5 Порядок разряжания ружья:

- направьте ружье в безопасном направлении;

- поставьте предохранитель в положение "на предохранителе";

- нажмите на кнопку удерживателя;

- энергично отведите затвор назад через рукоятку до отражения патрона из коробки;

- чередуйте нажатие на кнопку удерживателя и передергивание затвора до полного израсходования патронов в магазине;

- проверьте патронник и магазин на отсутствие патронов в них.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Правильное обращение и своевременное техническое обслуживание повышает срок службы и гарантирует надежную работу ружья. Не следует, если в этом нет необходимости, производить полную разборку ружья. 

8.2 Для обеспечения необходимого ухода (чистка, смазка, осмотр) производится неполная разборка ружья, для чего необходимо :

- отвинтить гайку магазина ;

ВНИМАНИЕ! В исполнении ружья с увеличенной вместимостью магазина (с гайкой-удлинителем ) отсутствует стакан и при отвинчивании гайки необходимо придерживать ее во избежание вылетания пружины магазина ;

- снять цевье ;

- затвор переместить назад с помощью рукоятки на 10...20 мм и отделить ствол от коробки;

- снять УСМ, выбив из коробки два штифта , удерживающие основание УСМ в коробке, избегая самопроизвольного отделения удерживателя с пружиной при снятии УСМ с коробки;

- снять рукоятку перезаряжания, выдергивая ее с некоторым усилием в направлении перпендикулярном оси затвора;

- снять с ружья поршень , тягу , затвор с клином , возвратную пружину , кольцо ;

- отделить клин от затвора .

8.3 Полная разборка ружья:

- провести неполную разборку ружья;

- отделить приклад , для этого необходимо, отвернув шурупы , отделить затыльник-амортизатор и отвернуть стяжной винт приклада ;

- разобрать УСМ, для чего:

1) снять удерживатель с пружиной;

2) спустить курок с боевого взвода, желательно без удара в крайнем переднем положении;

3) выбить выколоткой оси курка , шептала , спускового крючка , задержки ;

4) выбить штифт предохранителя и отделить предохранитель ;

- разобрать затвор, для чего необходимо:

1) выбить оси извлекателя, выбрасывателя, ударника .

ВНИМАНИЕ! Оси извлекателя и выбрасывателя выбиваются только снизу вверх;

2) снять ударник , пружину и шайбу ;

- выбить ось перехватывателя и снять пе-рехватыватель с пружиной , кнопкой перехватывателя и пружиной кнопки перехватывателя ;

- для снятия пружины трубчатого магазина и подавателя., поджав выступы пластмассового стакана через боковые отверстия в трубке магазина, утопить ее внутрь до трубки заподлицо и, повернув вокруг оси на некоторый угол, снять стакан, придерживая его от вылета под действием пружины магазина.

ВНИМАНИЕ! Разборку регулятора давления проводить не рекомендуется. Ввиду большого усилия предварительного поджатия пружины клапана разборку регулятора скорости производить только в условиях станции технического обслуживания.

8.4 Сборка ружья производится в обратном порядке.

После полной разборки:

- производится сборка трубчатого магазина;

- устанавливается в коробку перехватыватель;

- производится сборка затвора;

- производится сборка ударно-спускового механизма. Постановку удерживателя с пружиной удобнее производить при взведенном курке;

- устанавливается приклад и затыльник приклада. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без качки.

После неполной разборки:

- устанавливается на трубку магазина кольцо кольцевой проточкой вперед и возвратная пружина;

- производится постановка клина в затвор. ВНИМАНИЕ! Ограничительная шайба пружины ударника должна попасть в соответствующую

выемку клина;

- производится постановка подвижных частей на ружье. При постановке подвижных частей на ружье затвор с клином, тяга и поршень должны быть собраны в один узел. В таком положении затвор с клином и тягой вводятся в коробку, а поршень одновременно на трубку магазина.

Перед продвижением затвора в коробку следует обращать внимание, правильно _ли расположены уступы кольца на трубке магазина и не препятствует ли оно продвижению тяги.

Затвор с клином и тягой удобнее вставлять в коробку в горизонтальном положении ружья, при этом клин должен быть опущен и не препятствовать продвижению затвора назад;

- после установки затвора в коробку (до установки ствола) необходимо поставить рукоятку перезаряжания затвора;

- установить ствол в коробку. При этом необходимо:

1) отвести назад затвор примерно на половину хода;

2) вставить ствол в коробку;

3) отпустить затвор в переднее положение, придерживая ствол;

- установить цевье;

- завернуть гайку магазина;

- установить УСМ, при этом необходимо:

1) взвести курок ;

2) нажав на кнопку предохранителя, поставить УСМ.

При сборке ружья не рекомендуется применять больших усилий или принудительно забивать подвижные и съемные детали во избежание надиров, царапин, смятий.

8.5 Чистка и смазка.

8.5.1 Ружье всегда должно быть вычищено и слегка смазано. Для чистки применяйте чистый протирочный материал. Чистку производите сразу после стрельбы или в течение не более одних суток после стрельбы. В зимнее время перед чисткой ружье должно 2-3 часа находиться в отапливаемом помещении.

8.5.2 Для чистки канала ствола необходимо:

- смазать поверхность канала ствола ружейным маслом;

- протереть канал и патронник протирочным материалом;

- для полного удаления нагара и освинцовки можно процесс смазки и протирки канала повторить несколько раз. Для снятия сильной освинцовки можно применять сетку или щетку из тонкой латунной проволоки, навинченной на шомпол и густо смазанной ружейной смазкой.

8.5.3 При чистке ружья необходимо удалять нагар с деталей газовой камеры: из полости газовой камеры, с поршня, с поверхности трубки магазина.

Для чистки от нагара применять ружейное масло или специальные жидкости для снятия нагара.

Не допускается применение для чистки от нагара абразивных материалов или металлических предметов, кроме латунной сетки.

8.5.4 Смазку деталей ружья производить тонким слоем, особенно при эксплуатации ружья при отрицательной температуре во избежание загустевания смазки. Также должны быть смазаны направляющие пазы для тяги в коробке ружья, а также наружная поверхность трубки подствольного магазина.

8.5.5 Детали газового двигателя, а также трубка подствольного магазина в зоне газовой каморы должны только протираться после чистки. __________________

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Продолжительность службы и безотказность ружья в значительной степени зависят от умелого и заботливого обращения с ним. 

9.2 Не стреляйте из ружья одними капсюлями без пороха, так как продукты сгорания взрывчатой смеси капсюлей портят каналы стволов.

9.3 Не применяйте патронов, туго входящих в патронники: это-может привести к отказу автоматики ружья.

9.4 Не производите холостых спусков курков - это снижает живучесть ударников и их пружин. В случае необходимости имитировать выстрел, вставляйте в патронник гильзы с использованными капсюлями.

9.5 Не допускайте ударов по стволам ружья - это может привести к появлению вмятин.

9.6 Винт, крепящий приклад к коробке, в процессе стрельбы, особенно в начальный период эксплуатации ружья, периодически подтягивайте, чтобы не было качки приклада.

9.7 При одновременной разборке нескольких изделий не допускайте перепутывания клина и затвора - они не взаимозаменяемы.

9.8 При выборе патронов предпочтительными для применения являются патроны с пластмассовой гильзой, имеющие закатку способом "звезда".

Неисправности и способы их устранения!

Закусывает возвратную пружину

Причины:

А) полное сжатие пружины "в упор" 

Бракованная пружина, бракованный поршень, бракованное кольцо

Способы предотвращения:

А)1)Замена или ремонт

Не перезаряжается!

Причины:

А) Патрон застревает на выходе из магазина на лоток

Б) заедает последний патрон, слабая пружина магазина

В)из-за неправильной регулировки газового двигателя

Способы предотвращения:

А)Заменить патроны

Б)Заменить пружину

В)Отрегулировать газовый двигатель

